DORMA-Glas Manueller Schiebetürbeschlag RS 120

Bezeichnung: RS 120

Ausführung: Manueller Schiebetürbeschlag

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Manuelle Schiebewand für ein- oder mehrflügelige

Ganzglasanlagen, wahlweise auch mit Seitenteilen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10, 12 mm

- Max. Türflügelgewicht mit 2 Laufwagen: 120 kg

- Max. Türflügelgewicht mit 3 Laufwagen: 150 kg

- Laufschiene 51,5 x 42 mm aus Leichtmetall

- Nadelgelagerte Kunststofflaufrollen

- Keine Glasbearbeitung nötig

- Verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung

- In Laufschiene integriert Höhenverstellung (+/- 5mm)

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen, Anlagen mit Seitenteil,

Synchroversion (Glas- und Holzflügel)

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Ganzglas Schiebetüranlage im DORMA System

RS 120: Stückzahl: '..........'

lichte Breite in mm: '..........'

lichte Höhe in mm: '..........'

Standardsets für einflügelige Anlagen DORMA RS 120

Schiebetürset komplett bestehend aus: 2 Laufwagen mit

Klemmschuh für Flügelgewicht < 120 KG, Endanschläge

inkl. Fangvorrichtung, Bodenführung verstellbar:

- für 950 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

1900 mm: '..........'

- für 1450 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2900 mm '..........'

Sonderanfertigung in Fixlängen für ein- oder mehr-

flügelige Anlagen:

DORMA RS 120 Schiebetürset bestehend aus:

Laufschienenprofil gebohrt: Länge: '..........'

Seitenteilprofil ungebohrt: Länge: '..........'

Verkleidungsprofil 140 mm zum

Aufclipsen: Länge: '..........'

Unteres Sichtschutzprofil: Länge: '..........'

Zubehörset: 2 Laufwagen mit Klemmschuh für Flügel-

gewicht < 120 kg Endanschläge inkl. Fangvorrichtung

Bodenführung verstellbar: Länge: '..........'

TÜRART

Glastür, Holztür

MONTAGEPOSITION

Wand-, Deckenmontage und Synchroversion

OPTIONEN

Mit aufklipsbaren Verkleidungsprofilen in den Farben:

- LM silber EV1 elox (101) '..........'

- LM ähnl Niro satin elox C31 (113) '..........'

- LM verkehrsweiß p-besch (300) '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

ZUBEHÖR

- Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh für Flügel-

gewicht max. 150 kg '..........'

- Verkleidungsprofil 140 mm zum Aufclipsen '..........'

- Zubehörset RS 120 Syncro '..........'

- AGILE Bodenführung verstellbar für Glasstärken

von 8 - 13,5 mm '..........'

- LM Türknauf beidseitig '..........'

- LM Griffmuschel beidseitig '..........'