DORMA-Glas Glastürbeschlag OFFICE Arcos

Bezeichnung: OFFICE Arcos

Ausführung: Glastürbeschlag

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Glastürbeschlag mit ARCOS spezifischer Bogengeometrie,

vertikal im Glasblatt auslaufend. Für 8 mm Glasdicke

und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und

26 mm Falztiefe.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, Messing

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10, 12 mm

- Max. Türflügelgewicht: 55 kg

- Schlossausführung: UV, PZ, BB, KABA

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

DIN 18 251, Klasse 3 (200.000 Betätigungen der

Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des

Riegels, bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257)

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen, Anlagen mit Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Drückeraufnahme:

- vorgerichtet für Drücker mit Rosette '..........'

- mit Drückerführung, Schlossausführung '..........'

- PZ vorgerichtet '..........'

unverschliessbar DIN-Richtung angeben:

- DIN Links '..........'

- DIN Rechts '..........'

ARCOS Türdrücker:

- Drücker mit Rosette '..........'

- Drücker für Drückerführung '..........'

- Gegenkasten (mit Anschlag) '..........'

OFFICE ARCOS Bänder für 8 mm Glasdicke und 24 mm

Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe:

- Standard, max. 55 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm

Flügelbreite '..........'

- Für 40 mm Falztiefe, max. 45 Kg Flügelgewicht/max.

1000 mm Flügelbreite '..........'

- Mit Kugeldrucklager, max. 60 Kg Flügelgewicht/max.

1000 mm Flügelbreite '..........'

- Mit Kugeldrucklager, für 40 mm Falztiefe, max. 45 Kg

Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite '..........'

- Mit Rahmenteil für Stahlzarge und Kugeldrucklager,

max. 60 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm

Flügelbreite '..........'

- Mit Rahmenteil für Holzzarge und Kugeldrucklager,

max. 60 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm

Flügelbreite '..........'

- Mit Rahmenteil für 120er Zargentasche und Kugeldruck-

lager, max. 60 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm

Flügelbreite '..........'

- Objektband mit Rahmenteil für 160er Zargentasche

(VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3) und Kugeldruck-

lager, max. 70 Kg Flügelgewicht/max. 1200 mm

Flügelbreite '..........'

TÜRART

Glastür

FARBE

Abhängig von Produktausführung:

- LM EV1-Deko elox (114) '..........'

- LM silberglanz elox (103) '..........'

- LM verkehrsweiß p-besch (300) '..........'

- LM niro elox (157) - Niro N 700 '..........'

- MS glanzverchromt (501) '..........'

- MS poliert klar nasslack (502) '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

ZUBEHÖR

Untere Türschiene zum Aufstecken (53 mm hoch):

- für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

- mit Bürstendichtung '..........'

- ohne Bürstendichtung '..........'

Untere Türschiene zum Aufstecken (75 mm hoch),

mit automatischer Dichtung:

- für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

Untere Türschiene zum Aufkleben (35 mm hoch), mit

automatischer Dichtung:

- für 8 / 10 mm Glasdicke,

Flügelbreite in mm '..........'