DORMA-Glas Glastürbeschlag STUDIO Arcos

Bezeichnung: STUDIO Arcos

Ausführung: Glastürbeschlag

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Glastürbeschlag mit spezifischer Bogengeometrie,

horizontal im Glasblatt auslaufend. Für 8 mm Glasdicke

und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und

26 mm Falztiefe.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, Messing

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10 mm

- Max. Türflügelgewicht: 45 kg / 55 kg (OFFICE Bänder)

- Schlossausführung: UV, PZ, BB, WC, KABA

- Abmessung (BxHxT): 105x175x37 mm

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

DIN 18 251, Klasse 3 (200.000 Betätigungen der

Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des

Riegels, bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257)

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen, Anlagen mit Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Drückeraufnahme:

- vorgerichtet für Drücker mit Rosette (Rosette liegt

eingelassen in Bogengeometrie) '..........'

- mit Drückerführung (Drückerführung liegt eingelassen

in Bogengeometrie) '..........'

Schlossausführung:

- unverschliessbar '..........'

- unverschliessbar Drücker vorn '..........'

- Buntbart '..........'

- PZ-vorgerichtet '..........'

- vorgerichtet für KABA-Zylinder '..........'

- WC mit Riegelolive und Schauscheibe (nur für Schloss-

versionen mit Drückerführung möglich) '..........'

ARCOS Drücker:

- Drücker mit Rosette '..........'

- Drücker für Drückerführung '..........'

ARCOS Studio Gegenkasten (mit Anschlag) fortgeführte

Geometrie ARCOS Studio Glastürschlosses '..........'

ARCOS Studio Bänder mit ARCOS spezifischer

Bogengeometrie:

- Standard, max. 45 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm

Flügelbreite, für 8 mm Glasdicke und 24 mm

Falztiefe '..........'

- Standard, max. 45 Kg Flügelgewicht/max, 1000 mm

Flügelbreite, für 10 mm Glasdicke und 26 mm

Falztiefe '..........'

- Futterstück, für 28-40 mm Falztiefe, max. 38 Kg

Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite,

Falztiefe in mm: '..........'

TÜRART

Glastür

FARBE

Abhängig von Produktausführung:

- LM EV1-Deko elox (114) '..........'

- LM verkehrsweiß p-besch (300) '..........'

- LM niro elox (157) - Niro N 700 '..........'

- MS glanzverchromt (501) '..........'

- MS poliert klar nasslack (502) '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

ZUBEHÖR

Untere Türschiene zum Aufstecken (53 mm hoch):

- für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm: '..........'

- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm: '..........'

- mit Bürstendichtung '..........'

- ohne Bürstendichtung '..........'

Untere Türschiene zum Aufstecken (75 mm hoch),

mit automatischer Dichtung:

- für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite in mm '..........'

Untere Türschiene zum Aufkleben (35 mm hoch), mit

automatischer Dichtung:

- für 8 / 10 mm Glasdicke,

Flügelbreite in mm '..........'