DORMA-Glas Pendeltürband TENSOR

Bezeichnung: TENSOR

Ausführung: Pendeltürband

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Band mit federgestützter Selbstschliessfunktion

ohne Dämpfung. Feststellung bei 90° Öffnungswinkel

bezogen auf die Nulllage. Schnelle und einfache

Nulllageneinstellung.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen: Eloxaltöne

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10, 12 mm

- Max. Flügelgewicht: 65 kg

- Max. Flügelbreite: 1000 mm

- Feuchtraum geeignet

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

TÜV geprüft (500.000 Bewegungszyklen)

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen, Anlagen mit Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

- Paar Pendeltürband zur seitlichen Montage an Wand

oder Zarge mit aufliegender Montageplatte '..........'

- Paar Pendeltürband zur seitlichen Montage an Zarge

mit eingelassener Montageplatte '..........'

- Paar Pendeltürb. z. Montage Glas an Glas '..........'

TÜRART

Glastür

FARBE

- LM EV1-Deko elox (114) '..........'

- LM ähnl Niro satin elox C31 (113) '..........'

OPTIONEN

- 8 mm ESG '..........'

- 10 mm ESG '..........'

- 12 mm ESG '..........'

ZUBEHÖR

- Easy Stop f. Pendeltüren - f. 8 mm Glas '..........'

- Easy Stop f. Pendeltüren - f. 10 mm Glas '..........'

- Easy Stop f. Pendeltüren - f. 12 mm Glas '..........'

- Boden-Türstopper '..........'

- Wand-Türstopper, kurz '..........'

- Wand-Türstopper, lang '..........'