DORMA-Glas Manueller Schiebetürbeschlag   
MUTO Comfort L 80 Pocket Door - Deckenschlitz  
  
Bezeichnung: MUTO Comfort L 80 Pocket Door - Deckenschlitz  
Ausführung: Manueller Schiebetürbeschlag  
Hersteller: DORMA-Glas GmbH  
  
PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN  
Manuelle Schiebetürsystem incl. Dämpfungsfunktion für einflügelige oder  
zweiflügelige Ganzglas- oder Holzemente

Laufschiene in Deckenschlitz eingelassen

Komplett-Set bestehend aus: Laufschienenprofil, Abdeck-  
profil, Klemm-Laufwagen, Dämpfungselementen (DORMOTION)

Endanschlägen, Bürstendichtungen und Bodenführung  
  
TECHNISCHE MERKMALE  
- Material: Aluminium  
- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne  
- Glasart: ESG, VSG (aus 2 x ESG)  
- Glasdicke: 8 - 13,5 mm  
- Holzdicke: 28 - 50 mm  
- Max. Türflügelgewicht: 80 kg  
- Max. Türflügelbreite: 1500 mm (2000 mm VSG)  
- Max. Türflügelhöhe: 3000 mm  
- Laufschienenprofil (BxH): 100x58 mm  
- Spaltmass: 17 mm  
- Keine Glasbearbeitung  
- Nachträgliche Höhenverstellung (+ 5/- 3 mm)  
- Unsichtbarer Aushebeschutz  
- Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen  
- Verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung  
- Stufenlos einstellbare Bodenführung für 8 bis 13,5  
mm Glasdicke  
- Alle Einstellungen an Funktionselementen wie DORMOTION oder Klemm-Laufwagen auch im eingebauten Zustand möglich  
- geeignet für Feuchträume  
  
ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE  
- EN 1527, Klasse 3 OHNE / Klasse 2 MIT DORMOTION  
- EN 1527, > 100.000 Zyklen  
- Korrosionsbeständig gemäss EN 1670  
  
EINSATZBEREICHE  
1-/2-flügelige Anlagen (Glas- oder Holzflügel), Anlagen  
mit Glas-Seitenteil, Montage in Deckenschlitz

PRODUKTAUSFÜHRUNG

**Standardsets - für einflügelige Anlagen  
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**  
  
MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset - Deckenschlitzmontage:  
- für 750 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge, 1500 mm '..........'

- für 1000 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge, 2000 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite, Laufschienenlänge, max. 4000 mm: Flügelbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für einflügelige Anlagen + Seitenteil  
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**  
  
MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset – Deckenschlitzmontage + Seitenteil:  
- für individuelle Flügelbreite und Seitenteilbreite, Profillänge  
max. 6000 mm: Flügelbreite in mm: '..........', Seitenteilbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für zweiflügelige Anlagen  
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**  
MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset - Deckenschlitzmontage:  
- für 2 x 750mm Flügelbreite, Laufschienenlänge  
3000 mm '..........'

- für 2 x 1000mm Flügelbreite, Laufschienenlänge  
4000 mm '..........'

- für 2 x individuelle Flügelbreite, Laufschienenlänge  
max. 6000 mm: Flügelbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für zweiflügelige Anlagen + Seitenteil  
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**  
  
MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset – Deckenschlitzmontage + Seitenteil:  
- für individuelle Flügelbreite und Seitenteilbreite, Profillänge  
max. 6000 mm: 2 x Flügelbreite in mm: '..........', 2 x Seitenteilbreite in mm: '..........'

TÜRART  
Glastür, Holztür  
  
MONTAGEPOSITION  
Deckenschlitzmontage  
FARBE  
- Aluminium roh '..........'  
- Aluminium LM silber '..........'  
- Aluminium LM Dark Niro '..........'  
- Aluminium weiss pulverbeschichtet '..........'  
- Aluminium Sondereloxal '..........'  
- Aluminium Sonderfarbe '..........'  
  
**OPTIONEN**

**MUTO Bodenstopp:**  
Zusätzlicher Bodenstopper für alle Glas- oder  
Holztüranwendungen '..........'  
**MUTO Comfort L 80 Holzadapter Set:**  
-Adapterprofil für Aufnahme eines Holzelementes.  
1460 mm '..........'  
-Individuelle Länge in mm (bis max. 2000 mm) '..........'  
**MUTO Comfort L 80 VSG Set:**  
Zur sicheren Verwendung von VSG-Elementen '..........'  
optional: VSG - Spezial-Kleber '..........'  
**MUTO Boden-Aufnahmeprof für feste Seitenteile**  
Individuelle Länge in mm (b. max. 6000 mm) '..........'  
MUTO Stirnabdeckungen für Boden-Aufnahmeprofil/feste Seitenteile '..........'  
MUTO L/XL Status-Indikator:  
Set Status Indikator für Anschluss an Gebäudemanagement  
Systeme '..........'  
- MUTO L/XL Verriegelungseinheit:  
Verriegelungseinheit für Integration in  
Laufschienenprofil '..........'  
- MUTO Funkfernbedienung für Verriegelung '..........'  
- MUTO Wandtaster für Verriegelungseinheit '..........'  
  
ZUBEHÖR  
Handhabe:  
- MANET Griffstangenpaar aus 1.4305 Edelstahl, d=25mm /  
720mm Länge, mit zwei Befestigungen '..........'  
- MANET Griffstangensystem, verschliessbar, aus  
Edelstahl, d=25mm / 1225mm Länge, mit zwei  
Befestigungen, inkl. Bodenhülse '..........'