DORMA-Glas Manueller Schiebetürbeschlag

MUTO Comfort L 80

Bezeichnung: MUTO Comfort L 80

Ausführung: Manueller Schiebetürbeschlag

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Manuelle Schiebewand für einflügelige oder

zweiflügelige Ganzglasanlagen

Komplett-Set bestehend aus: Laufschienenprofil,

Abdeckprofil, Klemm-Laufwagen, Endanschlägen inkl.

Fangvorrichtung, Bürstendichtungen, Stirnabdeckungen

Und Bodenführung.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne

- Glasart: ESG, VSG (aus 2 x ESG)

- Glasdicke: 8 - 13,5 mm

- Holzdicke: 28 - 50 mm

- Max. Türflügelgewicht: 80 kg

- Min. Türflügelbreite: 660 mm

- Max. Türflügelbreite: 1500 mm (2000 mm VSG)

- Max. Türflügelhöhe: 3000 mm

- Laufschienenprofil (BxH): 71x58 mm

- Spaltmass: 17 mm

- Keine Glasbearbeitung

- Nachträgliche Höhenverstellung (+ 5/- 3 mm)

- Unsichtbarer Aushebeschutz

- Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen

- Verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung

- Stufenlos einstellbare Bodenführung für 8 bis 13,5

mm Glasdicke

- Alle Einstellungen am Klemm-Laufwagen frontal möglich

- geeignet für Feuchträume

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

- EN 1527, Klasse 3 OHNE / Klasse 2 MIT DORMOTION

- EN 1527, > 100.000 Zyklen

- Korrosionsbeständig gemäss EN 1670

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen (Glas- oder Holzflügel),

Anlagen mit Glas-Seitenteil, Montage an Glas

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Standardsets - für einflügelige Anlagen

(Mit DORMOTION Einheit - min. FB = 660 mm)

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Wandmontage:

- für 1100 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2180 mm '..........'

- für 1450 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2880 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite (max. 2000 mm),

Laufschienenlänge max. 4000 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Deckenmontage:

- für 1100 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2180 mm '..........'

- für 1450 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2880 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite (max. 2000 mm),

Laufschienenlänge max. 4000 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Montage an

Glasoberlicht:

- für 1050 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2287 mm '..........'

- für 1250 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2687 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite (max. 2000 mm),

Laufschienenlänge max. 4067 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

Standardsets - für zweiflügelige Anlagen

(Mit DORMOTION Einheit - min. FB = 660 mm)

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Wandmontage:

für 2 x individuelle Flügelbreite (max. je 1250 mm),

Laufschienenlänge max. 5000 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Deckenmontage:

für 2 x individuelle Flügelbreite (max. je 1250 mm),

Laufschienenlänge max. 5000 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset - Montage an

Glasoberlicht:

für 2 x individuelle Flügelbreite (max. je 1250 mm),

Laufschienenlänge max. 5000 mm:

Flügelbreite in mm: '..........'

Ganzglas-Schiebetüranlage, MUTO Comfort L 80

Flügelbreite in mm: '..........'

Flügelhöhe in mm: '..........'

TÜRART

Glastür, Holztür

MONTAGEPOSITION

Wandmontage, Deckenmontage, Montage an Glas

FARBE

- LM silber elox (150) - Silber N 600 ST '..........'

- LM niro elox (157) - Niro N 700 '..........'

- LM weiß p-besch (350) - Weiß P 100 SG '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

OPTIONEN

- MUTO Comfort L 80 DORMOTION Set:

Dämpfer-Mechanismus ohne Glasbearbeitung nachrüstbar.

Min. Flügelbreite 660 mm, max. 80 Kg '..........'

- MUTO Comfort L 80 Syncro Set:

Zubehör Set für synchron öffnendes doppelflügeliges

Schiebetürsystem. Ohne Glasbearbeitung,

nachrüstbar '..........'

- MUTO Bodenstopp:

Zusätzlicher Bodenstopper für alle Glas- oder

Holztüranwendungen '..........'

- MUTO Comfort L 80 Holzadapter Set:

Adapterprofil für Aufnahme eines Holzelementes.

1460 mm '..........'

Individuelle Länge in mm (bis max. 2000 mm) '..........'

- MUTO Comfort L 80 VSG Set:

Zur sicheren Verwendung von VSG-Elementen '..........'

optional: VSG - Spezial-Kleber '..........'

- MUTO Comfort L 80 Aufnahmeprof für feste Seitenteile:

Individuelle Länge in mm (b. max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Comfort L 80 Stirnabdeckungen für

Seitenteilprofile:

Individuelle Länge in mm (bis max. 6000mm) '..........'

- MUTO Sichtschutzprofil zur Abdeckung des

Laufschienenkanals:

Individuelle Länge in mm (bis max. 6000mm) '..........'

- MUTO Boden-Aufnahmeprof für feste Seitenteile

Individuelle Länge in mm (b. max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Stirnabdeckungen für Boden-Aufnahme-

profil/feste Seitenteile '..........'

- MUTO Anschlussprofil für abgehängte Decken:

Individuelle Länge in mm (b. max. 6000 mm) '..........'

- MUTO L/XL Status-Indikator:

Set Status Indikator für Anschluss an Gebäudemanagement

Systeme '..........'

- MUTO L/XL Verriegelungseinheit:

Verriegelungseinheit für Integration in

Laufschienenprofil '..........'

- MUTO Funkfernbedienung für Verriegelung '..........'

- MUTO Wandtaster für Verriegelungseinheit '..........'

ZUBEHÖR

Handhabe:

- MANET Griffstangenpaar aus 1.4305 Edelstahl, d=25mm /

720mm Länge, mit zwei Befestigungen '..........'

- MANET Griffstangensystem, verschliessbar, aus

Edelstahl, d=25mm / 1225mm Länge, mit zwei

Befestigungen, inkl. Bodenhülse '..........'